VOIP FreePBX

Téléchargement Asterisk fichier iso full

Installation en Vm Workstation avec deux carte réseau dont une en LAN et l’autre en Bridge

Dans option général gest operating system Linux CentOS 7 64 bit

Ligne de commande taper loadkeys.fr pour passer en AZERTY

Ouvrir le navigateur taper l’adresse ip

